D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Fließestrich |EN: Flowing Screed |IT: Massetto scorrente |RU: Hаливные полы
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Knauf Gips KG |EN: Knauf Gips KG |IT: Knauf Gips KG |RU: Knauf
  PRODUCT_ID               = DE: FE 50 |EN: FE 50 |IT: FE 50 |RU: FE 50
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff5020a0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = 68
  CATEGORY                 = PLASTER
  DBTYPE                   = 1
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 2060 kg/m3
  CE                       = 700 J/kgK
  THETA_POR                = 0.27 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.27 m3/m3
  THETA_80                 = 0.015 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.97 W/mK
  AW                       = 0.0816667 kg/m2s05
  MEW                      = 8.4 -

