D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Silikonmasse TCSA-0770 |EN: Silicone massTCSA-0770 |IT: Composto siliconico TCSA-0770
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: EURECA Messtechnik GmbH |EN: EURECA Messtechnik GmbH |IT: EURECA Messtechnik GmbH
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura
  DATE                     = 11.10.2017
  COLOUR                   = #ff55ffff
  FLAGS                    = AIR_TIGHT VAPOR_TIGHT WATER_TIGHT 
  CATEGORY                 = MISC
  COMMENTS                 = DE: Thermisch gut leitende Zwei-komponenten-Silikonmasse, mit hoher mechanischer Zugfestigkeit und elektrischer Isolation -150 bis 150 C |EN: Thermally very well conductive two-component silicone casting mass with high mechanical tensile strength and electric isolation  -150 to 150 C |IT: Massa di silicone bicomponente di conduzione termica alta, con elevata resistenza alla trazione meccanica e isolamento elettrico -150 a 150 C
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,21
  DATA_SHEET_SOURCE        = http://www.eureca.de/english/cooling_glues.html
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 2140 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.77 W/mK

