D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Leichtbeton (Blähton) |EN: Lightweight concrete (expanded clay) |IT: Calcestruzzo leggero (argilla espansa) |RU: Легкий бетон (Керамзит)
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Liapor |EN: Liapor |IT: Liapor |RU: Liapor
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff404060
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = CONCRETE BRICK
  DBTYPE                   = 1,7
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 719 kg/m3
  CE                       = 850 J/kgK
  THETA_POR                = 0.67 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.67 m3/m3
  THETA_80                 = 0.017 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.13 W/mK
  AW                       = 0.02 kg/m2s05
  MEW                      = 7 -

