<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<DelphinProject xmlns="http://www.bauklimatik-dresden.de" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:IBK="http://www.bauklimatik-dresden.de/IBK" xsi:schemaLocation="http://www.bauklimatik-dresden.de DelphinProject.xsd" fileVersion="6.1">
	<ProjectInfo created="Tue Oct 09 09:31:22 2012" lastEdited="Di. Mai 18 23:22:13 2021">
		<Comment>&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Courier&apos;; font-size:20pt; font-weight:600; color:#000000;&quot;&gt;Homogeneous wall&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#x0A;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Courier&apos;; font-size:10pt; font-weight:600; color:#000000;&quot;&gt;HAMSTAD: Benchmark 2&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#x0A;&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Courier&apos;; font-size:10pt; font-weight:600; color:#000000;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&#x0A;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Courier&apos;; font-size:10pt; color:#000000;&quot;&gt;A homogeneous layer is analyzed under isothermal conditions in one dimension. The layer is initially in moisture balance with the ambient air, having constant relative humidity. At time zero there is a sudden change in the relative humidity of the surrounding air. The structure is perfectly airtight.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#x0A;&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Courier&apos;; font-size:10pt; color:#000000;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&#x0A;&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Courier&apos;; font-size:10pt; color:#000000;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</Comment>
	</ProjectInfo>

	<!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-->

	<!--Model data, solver settings, general parameters-->
	<Init>
		<SimulationParameter>
			<BalanceEquationModule>BEHeatMoisture</BalanceEquationModule>
			<Interval>
				<IBK:Parameter name="Duration" unit="h">1000</IBK:Parameter>
			</Interval>
		</SimulationParameter>
		<SolverParameter>
			<IBK:Parameter name="MinTimeStep" unit="s">1e-05</IBK:Parameter>
		</SolverParameter>
	</Init>

	<!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-->

	<!--List of all materials used in this construction-->
	<Materials>
		<MaterialReference name="Hamstad Benchmark 2 Material A" color="#ff5020a0">${Project Directory}/materials/HamstadBenchmark2MaterialA_16777217.m6</MaterialReference>
	</Materials>

	<!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-->

	<!--Discretization data (grid and sketches)-->
	<Discretization>
		<XSteps unit="m">1 </XSteps>
		<YSteps unit="m">0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 </YSteps>
	</Discretization>

	<!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-->

	<!--Conditions data, specifies how construction interacts with environment-->
	<Conditions>

		<Interfaces>
			<Interface name="Interface 1" type="Detailed">
				<BCReference>Outside Heat Conduction</BCReference>
				<BCReference>Outside Vapor Diffusion</BCReference>
			</Interface>
			<Interface name="Interface 2" type="Detailed">
				<BCReference>Inside Heat Conduction</BCReference>
				<BCReference>Inside Vapor Diffusion</BCReference>
			</Interface>
		</Interfaces>

		<ClimateConditions>

			<ClimateCondition name="Inside Temperature (constant)" type="Temperature" kind="Constant">
				<IBK:Parameter name="ConstantValue" unit="C">20</IBK:Parameter>
			</ClimateCondition>

			<ClimateCondition name="Outside Temperature (constant)" type="Temperature" kind="Constant">
				<IBK:Parameter name="ConstantValue" unit="C">20</IBK:Parameter>
			</ClimateCondition>

			<ClimateCondition name="Inside Water Vapour Pressure (constant)" type="VaporPressure" kind="Constant">
				<IBK:Parameter name="ConstantValue" unit="Pa">1521</IBK:Parameter>
			</ClimateCondition>

			<ClimateCondition name="Outside Water Vapour Pressure (constant)" type="VaporPressure" kind="Constant">
				<IBK:Parameter name="ConstantValue" unit="Pa">1053</IBK:Parameter>
			</ClimateCondition>
		</ClimateConditions>

		<BoundaryConditions>

			<BoundaryCondition name="Inside Heat Conduction" type="HeatConduction" kind="Exchange">
				<IBK:Parameter name="ExchangeCoefficient" unit="W/m2K">25</IBK:Parameter>
				<CCReference type="Temperature">Inside Temperature (constant)</CCReference>
			</BoundaryCondition>

			<BoundaryCondition name="Outside Heat Conduction" type="HeatConduction" kind="Exchange">
				<IBK:Parameter name="ExchangeCoefficient" unit="W/m2K">25</IBK:Parameter>
				<CCReference type="Temperature">Outside Temperature (constant)</CCReference>
			</BoundaryCondition>

			<BoundaryCondition name="Inside Vapor Diffusion" type="VaporDiffusion" kind="Exchange">
				<IBK:Parameter name="ExchangeCoefficient" unit="s/m">0.001</IBK:Parameter>
				<IBK:Flag name="UseVaporPressure">true</IBK:Flag>
				<CCReference type="Temperature">Inside Temperature (constant)</CCReference>
				<CCReference type="VaporPressure">Inside Water Vapour Pressure (constant)</CCReference>
			</BoundaryCondition>

			<BoundaryCondition name="Outside Vapor Diffusion" type="VaporDiffusion" kind="Exchange">
				<IBK:Parameter name="ExchangeCoefficient" unit="s/m">0.001</IBK:Parameter>
				<IBK:Flag name="UseVaporPressure">true</IBK:Flag>
				<CCReference type="Temperature">Outside Temperature (constant)</CCReference>
				<CCReference type="VaporPressure">Outside Water Vapour Pressure (constant)</CCReference>
			</BoundaryCondition>
		</BoundaryConditions>

		<InitialConditions>

			<InitialCondition name="Initial_Temp" type="Temperature">
				<IBK:Parameter name="Value" unit="C">20</IBK:Parameter>
			</InitialCondition>

			<InitialCondition name="Initial_Moist" type="MoistureMass">
				<IBK:Parameter name="Value" unit="kg/m3">84.7687</IBK:Parameter>
			</InitialCondition>
		</InitialConditions>
	</Conditions>

	<!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-->

	<!--Contains definitions of output files and schedules for outputs.-->
	<Outputs>
		<!--General parameters-->
		<IBK:Unit name="TimeUnit">h</IBK:Unit>
		<IBK:Flag name="BinaryFormat">false</IBK:Flag>
		<!--List of all Output schedules-->
		<OutputGrids>
			<OutputGrid name="Variabel">
				<Interval>
					<IBK:Parameter name="Duration" unit="h">100</IBK:Parameter>
					<IBK:Parameter name="StepSize" unit="h">100</IBK:Parameter>
				</Interval>
				<Interval>
					<IBK:Parameter name="Duration" unit="h">200</IBK:Parameter>
					<IBK:Parameter name="StepSize" unit="h">200</IBK:Parameter>
				</Interval>
				<Interval>
					<IBK:Parameter name="Duration" unit="h">700</IBK:Parameter>
					<IBK:Parameter name="StepSize" unit="h">700</IBK:Parameter>
				</Interval>
			</OutputGrid>
		</OutputGrids>
		<!--List of all Output files-->
		<OutputFiles>
			<OutputFile name="MoistField">
				<Quantity>MoistureMassDensity</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Variabel</OutputGrid>
			</OutputFile>
		</OutputFiles>
	</Outputs>

	<!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-->

	<!--List of all assignments of materials and conditions-->
	<Assignments>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Hamstad Benchmark 2 Material A</Reference>
			<Range>0 0 0 199</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="InitialCondition" location="Element">
			<Reference>Initial_Temp</Reference>
			<Range>0 0 0 199</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="InitialCondition" location="Element">
			<Reference>Initial_Moist</Reference>
			<Range>0 0 0 199</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Element">
			<Reference>MoistField</Reference>
			<Range>0 0 0 199</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Interface" location="Top">
			<Reference>Interface 1</Reference>
			<Range>0 199 0 199</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Interface" location="Bottom">
			<Reference>Interface 2</Reference>
			<Range>0 0 0 0</Range>
		</Assignment>
	</Assignments>

	<!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-->

</DelphinProject>
