D6MARLZ! 006.000

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Stampflehm |EN: Rammed Insulating Clay |IT: Terra battuta |RU: глинобетон
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura |RU: Литертура
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #10f0f0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = 0
  CATEGORY                 = INSULATION
  COMMENTS                 = DE: Dichter Stampflehm |EN: Dense rammed earth |IT: Terra battuta densa |RU: плотный глинобетон
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,11
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 590 kg/m3
  CE                       = 900 J/kgK
  THETA_POR                = 0.53 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.53 m3/m3
  THETA_80                 = 0.008 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.291 W/mK
  AW                       = 0.0182 kg/m2s05
  MEW                      = 23 -
  KLEFF                    = 0 s

