D6MARLZ! 006.000

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Calciumsilikatplatte |EN: Calcium Silicate Board |IT: Pannello in calciosilicato |RU: Пластина из силиката кальция
  PRODUCER                 = DE: Skamol |EN: Skamol |IT: Skamol |RU: Skamol
  PRODUCT_ID               = DE: Casiplus |EN: Casiplus |IT: Casiplus |RU: Casiplus
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura |RU: Литертура
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #404060
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = 0
  CATEGORY                 = INSULATION BUILDING_BOARDS
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,16
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 225 kg/m3
  CE                       = 900 J/kgK
  THETA_POR                = 0.911 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.91 m3/m3
  THETA_80                 = 0.025 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.067 W/mK
  AW                       = 0.726 kg/m2s05
  MEW                      = 2.5 -
  KLEFF                    = 0 s

