D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Porenbeton-Bauplatten, unbewehrt, 800 (T1 3.1.1) |EN: aereated concrete board, unreinforced 800
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur DIN 4108-4 |EN: Literature DIN 4108-4
  DATE                     = 22.12.20
  COLOUR                   = #ffaeaeae
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = BUILDING_BOARDS
  COMMENTS                 = DE: DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.1.1, nach DIN 4166, mit normaler Fugendicke und Mauermörtel, nach DIN EN 1996-1-1, DIN EN 1996-2 verlegt
  DBTYPE                   = 1
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 800 kg/m3
  CE                       = 1050 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.29 W/mK
  MEW                      = 5 -

