D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Kupfer CuNi10Fe1Mn |EN: Copper CuNi10Fe1Mn |IT: Rame CuNi10Fe1Mn
  PRODUCER                 = DE: Deutsches Kupferinstitut |EN: Deutsches Kupferinstitut |IT: Deutsches Kupferinstitut
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura
  DATE                     = 13.10.2017
  COLOUR                   = #ffff5500
  FLAGS                    = AIR_TIGHT VAPOR_TIGHT WATER_TIGHT 
  CATEGORY                 = MISC
  COMMENTS                 = DE: früher DIN wie EN, Kupfer-Nickel-Legierung mit einer α-Phasen-Struktur |EN: copper-nickel alloy with a α-phase structure |IT: prima DIN come EN, Lega di rame-nickel con una struttura a fase α
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,21
  DATA_SHEET_SOURCE        = https://www.kupferinstitut.de/fileadmin/user_upload/kupferinstitut.de/de/Documents/Shop/Verlag/Downloads/Werkstoffe/Datenblaetter/Kupfer-Nickel/CuNi10Fe1Mn.pdf
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 8900 kg/m3
  CE                       = 380 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 50.2 W/mK

