D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Calciumsilikatplatte |EN: Calcium Silicate Board |IT: Pannello in calciosilicato |RU: Пластина из силиката кальция
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Getifix GmbH |EN: Getifix GmbH |IT: Getifix GmbH |RU: Getifix
  PRODUCT_ID               = DE: GETIFIX Klimaplatte |EN: GETIFIX Climate Board |IT: GETIFIX Klimaplatte, pannello isolante
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura |RU: Литертура
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff5020a0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = INSULATION
  COMMENTS                 = DE: pH-Wert 10,5 |EN: PH-value 10.5 |IT: pH 10,5
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,16
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 280 kg/m3
  CE                       = 1158 J/kgK
  THETA_POR                = 0.889 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.888 m3/m3
  THETA_80                 = 0.018 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.076 W/mK
  AW                       = 1.28 kg/m2s05
  MEW                      = 4.5 -
  KLEFF                    = 0 s
  LAMBDA_DESIGN            = 0.09 W/mK

