D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: TRASPIR 150 |EN: TRASPIR 150 |IT: TRASPIR 150
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Rotho Blaas srl |EN: Rotho Blaas srl |IT: Rotho Blaas srl
  LABORATORY               = DE: Eurac Research (Datennachbearbeitung, Messdaten aus unabhängigem Laborbericht) |EN: Eurac Research (data post processing, measurement data from independent lab report) |IT: Eurac Research (analisi dati, dati misurati da rapporto di prova indipendente)
  DATE                     = 16.07.2021
  SAMPLING_DATE            = 28.12.2015
  COLOUR                   = #ff5020a0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT WATER_TIGHT FOILS 
  CATEGORY                 = FOILS
  COMMENTS                 = DE: Materialtyp: Hoch atmungsaktive Membran: Schutzschicht, mikroporöse Folie und PP-Schicht - Dicke = 0,48 mm - ;Verwendung in DELPHIN: bei Verwendung als Material muss die Schichtdicke immer 1 mm betragen, seit DELPHIN 5.9 wird die Verwendung als Kontaktschicht statt als Materialschicht empfohlen - ;Materialbeschreibung (Hersteller): TRASPIR 150 ist eine Windsperre, schützt die Gebäudehülle und verbessert die Haltbarkeit von Materialien. Es kann für Dächer und Wände verwendet werden. - ;URL-Datenblatt: https://www.rothoblaas.com/products/airtightness-and-waterproofing/membranes |EN: Material Type: High breathable membrane: protective layer, microporous film and PP layer - Thickness = 0.48 mm - ;Use in DELPHIN: if used as a material the layer thickness must always be 1mm, since DELPHIN 5.9 use as contact condition instead as material layer is recommended - ;Material Description (producer): TRASPIR 150 is a wind barrier, protects the envelope and improves the durability of materials. It can be used for roofs and walls. - ;URL Datasheet: https://www.rothoblaas.com/products/airtightness-and-waterproofing/membranes |IT: Tipo di Materiale: Membrana altamente traspirante: strato protettivo, film funzionale microporoso, strato in PP - Spessore = 0.48 mm - Utilizzo in DELPHIN: se utilizzato come materiale lo spessore dello strato deve essere di 1 mm, a partire da DELPHIN 5.9 è raccomandato di modellare la membrana come condizione contatto invece che come materiale – Descrizione Materiale (produttore): TRASPIR 150 è una barriera al vento, protegge l'involucro e migliora la durabilità dei materiali. Può essere usato su pareti e tetti.  - URL Scheda tecnica: https://www.rothoblaas.com/products/airtightness-and-waterproofing/membranes
  DBTYPE                   = 1,7
  DATA_SHEET_SOURCE        = https://www.rothoblaas.com/products/airtightness-and-waterproofing/membranes
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 150 kg/m3
  CE                       = 1800 J/kgK
  THETA_POR                = 0.0025 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.0022 m3/m3
  THETA_80                 = 4.85e-05 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.3 W/mK
  MEW                      = 18 -
  SD                       = 0.018 m


[MOISTURE_STORAGE]
  FUNCTION =              Theta_l(RH)
      0                0.1              0.2              0.3              0.4              0.5              0.6              0.7              0.8              0.85             0.9              0.91             0.92             0.93             0.94             0.95             0.96             0.97             0.98             0.99             0.995            0.999            1                
      0                1.38e-06         3.1e-06          5.3e-06          8.23e-06         1.233e-05        1.844e-05        2.855e-05        4.85e-05         6.808e-05        0.0001062        0.0001186        0.0001339        0.00015325       0.00017848       0.00021278       0.00026211       0.00033909       0.00047606       0.00078787       0.00116299       0.00186817       0.0022           


[MOISTURE_TRANSPORT]
  FUNCTION =              lgKv(Theta_l)
      0                0.0025           
      -10.965          -10.965          

