D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Holzwolle-Leichtbauplatte |EN: Wood Wool Light Building Board |IT: Pannello di materiale leggero da costruzione in trucioli di legno |RU: Плита из древесной шерсти для легких строительных конструкций
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura |RU: Литертура
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff10f0f0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = INSULATION
  COMMENTS                 = DE: Dicke: > 25 mm |EN: Thickness: > 25 mm |IT: Spessore: > 25 mm |RU: Толщина: > 25 mm
  DBTYPE                   = 1,4,5,7
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 400 kg/m3
  CE                       = 1470 J/kgK
  THETA_POR                = 0.506 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.506 m3/m3
  THETA_80                 = 0.051 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.114 W/mK
  AW                       = 0.009 kg/m2s05
  MEW                      = 2.9 -
  KLEFF                    = 0 s

