D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Holzfaserdämmplatte |EN: Wood Fibre Insulation Board |IT: Pannello isolante in fibra di legno |RU: Изоляционная плита из волокон древесины
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Gutex |EN: Gutex |IT: Gutex |RU: Gutex
  PRODUCT_ID               = DE: Thermosafe |EN: Thermosafe |IT: Thermosafe |RU: Thermosafe
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 26.02.16
  COLOUR                   = #ff404060
  FLAGS                    = AIR_TIGHT WOOD_BASED 
  CATEGORY                 = INSULATION TIMBER NATURAL_MATERIALS
  DBTYPE                   = 1,7,11
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 159 kg/m3
  CE                       = 1700 J/kgK
  THETA_POR                = 0.89 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.89 m3/m3
  THETA_80                 = 0.026 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.04 W/mK
  AW                       = 0.00183333 kg/m2s05
  MEW                      = 3.3 -
  LAMBDA_DESIGN            = 0.04 W/mK

