D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Silikongel TCSG-1500 |EN: Silicone gel TCSG-1500 |IT: Silikongel TCSG-1500
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: EURECA Messtechnik GmbH |EN: EURECA Messtechnik GmbH |IT: EURECA Messtechnik GmbH
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura
  DATE                     = 11.10.2017
  COLOUR                   = #ff55ffff
  FLAGS                    = AIR_TIGHT VAPOR_TIGHT WATER_TIGHT 
  CATEGORY                 = MISC
  COMMENTS                 = DE: Thermisch sehr gut leitendes Ein-komponenten-Silikongel mit hoher elektrischer Isolation -60 bis 150 C |EN: Thermally very well conductive single-component silicone gel with very high electric isolation -60 to 150 C |IT: Gel di silicone monocomponente di conduzione termica molto alta con elevato isolamento elettrico -60 a 150 C
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,21
  DATA_SHEET_SOURCE        = http://www.eureca.de/pdf/cooling/heat-conductive/adhesive_german.pdf
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 2770 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 1.5 W/mK

