D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Holzweichfaserdämmplatte |EN: Wood Fibre Insulation Board |IT: Pannello isolante in fibra di legno tenero |RU: Изоляционная плита из мягких волокон древесины
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: PAVATEX GmbH |EN: PAVATEX GmbH |IT: PAVATEX GmbH |RU: Pavatex
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 11.07.14
  COLOUR                   = #ff10f0f0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT WOOD_BASED 
  CATEGORY                 = INSULATION
  COMMENTS                 = DE: Funktionsplatte (kapillaraktiv), nur in Kombination mit Deckplatte erhältlich |EN: Functional board (capillary active). Only together with cover board |IT: Pannello con la funzione dell'attività capillare, disponibile solo in combinazione con pannello di copertura |RU: Функциональная плита (капиллярно активная), предлагается только в комбинации с прикрывающей плитой
  DBTYPE                   = 1,3,4,5,7
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 200 kg/m3
  CE                       = 2000 J/kgK
  THETA_POR                = 0.9261 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.926 m3/m3
  THETA_80                 = 0.0282 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.064 W/mK
  AW                       = 0.084 kg/m2s05
  MEW                      = 13 -
  KLEFF                    = 0 s

