D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Holzweichfaserdämmplatte |EN: Wood Fibre Insulation Board |IT: Pannello isolante in fibra di legno tenero |RU: Изоляционная плита из мягких волокон древесины
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura |RU: Литертура
  DATE                     = 11.07.14
  COLOUR                   = #ff10f0f0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT WOOD_BASED 
  CATEGORY                 = INSULATION
  DBTYPE                   = 1,4,5,7
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 150 kg/m3
  CE                       = 2000 J/kgK
  THETA_POR                = 0.38 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.38 m3/m3
  THETA_80                 = 0.029 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.04 W/mK
  AW                       = 0.083 kg/m2s05
  MEW                      = 6 -
  KLEFF                    = 0 s

