D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Sandwich-Elemente mit Metalldeckschichten 0.029 (T2 5.14) |EN: Sandwich elements with metal sheetings 0.029
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur DIN 4108-4 |EN: Literature DIN 4108-4
  DATE                     = 03.01.21
  COLOUR                   = #ff42c05a
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = INSULATION
  COMMENTS                 = DE: DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.14, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten nach DIN EN 14509; Die von dieser Norm abgedeckten Dämmkernwerkstoffe sind Polyurethan-Hartschaum, expandiertes Polystyrol, extrudierter Polystyrolschaum, Phenolharzschaum, Schaumglas und Mineralwolle.
  DBTYPE                   = 1
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 150 kg/m3
  CE                       = 1400 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.029 W/mK
  LAMBDA_DESIGN            = 0.03 W/mK

