D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Anbindung Fachwerkwärmedämmlehm |EN: Adhesive Clay Mortar |IT: Adesione argilla termoisolante per struttura a graticcio |RU: Соединение теплоизоляционная глина фахверк
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: HAACKE Energie-Effizienz GmbH |EN: HAACKE Energie-Effizienz GmbH |IT: HAACKE Energie-Effizienz GmbH |RU: Haacke Cellco
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff5020a0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER NATURAL_MATERIALS
  DBTYPE                   = 1,3,4,5,7,13
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 710 kg/m3
  CE                       = 900 J/kgK
  THETA_POR                = 0.554 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.554 m3/m3
  THETA_80                 = 0.017 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.19 W/mK
  AW                       = 0.015 kg/m2s05
  MEW                      = 15 -
  KLEFF                    = 0 s

