D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: MDF (Mitteldichte Faserplatte) |EN: Medium Density Fibreboard |IT: MDF (pannello fibroso densità media) |RU: Волокнистая плита стредней плотности
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ffff1010
  FLAGS                    = AIR_TIGHT WOOD_BASED 
  USE_INSTEAD              = 162
  CATEGORY                 = BUILDING_BOARDS TIMBER
  DBTYPE                   = 1,4,5,9
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 790 kg/m3
  CE                       = 2500 J/kgK
  THETA_POR                = 0.711 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.711 m3/m3
  THETA_80                 = 0.088 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.14 W/mK
  AW                       = 0.0582 kg/m2s05
  MEW                      = 23 -
  KLEFF                    = 0 s

