D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Lehmkleber |EN: Loam Cement |IT: Collante in argilla |RU: Глиняная клейковина
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Remmers Baustofftechnik GmbH |EN: Remmers Baustofftechnik GmbH |IT: Remmers Baustofftechnik GmbH |RU: Remmers Baustofftechnik
  PRODUCT_ID               = DE: Lehmkleber |EN: Loam glue mortar |IT: Collante in argilla |RU: KAP I
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff409020
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER
  COMMENTS                 = DE: Kapilar aktive Anbindung für MW-Wärmedämmlehm |EN: Capillar active adhesive for insulation clay |IT: Adesione attiva in modo capillare per l'argilla termoisolante |RU: Капилярно-активная привязка для теплоизоляционной глины из минеральной ваты
  DBTYPE                   = 1,4,5,6,7,8
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 700 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK
  THETA_POR                = 0.733 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.554 m3/m3
  THETA_CAP                = 0.5538 m3/m3
  THETA_80                 = 0.0112 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.19 W/mK
  AW                       = 0.0376 kg/m2s05
  MEW                      = 65 -
  KLEFF                    = 0 s
  LAMBDA_DESIGN            = 0.19 W/mK

