D6MARLZ! 006.000

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Leichtlehmmörtel |EN: Lightweight-clay_mortar |IT: Malta d'argilla alleggerita |RU: Строительной раствор из легкой глины
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura |RU: Литертура
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #409020
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = 0
  CATEGORY                 = PLASTER
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,19
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1200 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK
  THETA_POR                = 0.226 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.226 m3/m3
  THETA_80                 = 0.015 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.561 W/mK
  AW                       = 0.0315 kg/m2s05
  MEW                      = 18 -
  KLEFF                    = 0 s

