D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Produkte aus expandiertem Perlite 0.051 (T2 5.13) |EN: Products from expanded perlite 0.051
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur DIN 4108-4 |EN: Literature DIN 4108-4
  DATE                     = 03.01.21
  COLOUR                   = #ff42c05a
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = INSULATION
  COMMENTS                 = DE: DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.13, Wärmedämmung aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) nach DIN EN 14316-1
  DBTYPE                   = 1
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 150 kg/m3
  CE                       = 900 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.051 W/mK
  LAMBDA_DESIGN            = 0.053 W/mK

