D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Bimsbeton |EN: Pumice Concrete |IT: Calcestruzzo con pomice |RU: Пемзобетон
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Bisotherm |EN: Bisotherm |IT: Bisotherm |RU: Bisotherm
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ffff1010
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = -1
  CATEGORY                 = CONCRETE BRICK
  DBTYPE                   = 1
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 672 kg/m3
  CE                       = 850 J/kgK
  THETA_POR                = 0.67 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.028 m3/m3
  THETA_80                 = 0.028 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.14 W/mK
  AW                       = 0.0466667 kg/m2s05
  MEW                      = 4 -

