D6MARLZ! 006.000

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Hart-Graubrandziegel |EN: Hard-grey-burnt Brick |IT: Mattone in cotto grigio-duro |RU: Сильно обожженный серый кирпич
  LABORATORY               = DE: Literatur Annex 14 Vol 3 |EN: Literature Annex 14 Vol 3 |IT: Letteratura Annex 14 Vol 3 |RU: Литература Annex 14 том 3
  DATE                     = 08.04.14
  COUNTRY                  = NL
  COLOUR                   = #10f0f0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = 0
  CATEGORY                 = BRICK
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,22
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1900 kg/m3
  CE                       = 900 J/kgK
  THETA_POR                = 0.255 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.255 m3/m3
  THETA_80                 = 0.006 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.8 W/mK
  AW                       = 0.11 kg/m2s05
  MEW                      = 14 -
  KLEFF                    = 0 s

