D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Triplex-Multiplex-Platte |EN: Triplex-Multiplex Board |IT: Pannello Triplex-Multiplex |RU: триплекс-мультиплекс плита
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura |RU: Литертура
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff5020a0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = BUILDING_BOARDS
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,9
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 700 kg/m3
  CE                       = 1500 J/kgK
  THETA_POR                = 0.58 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.58 m3/m3
  THETA_80                 = 0.09 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.206 W/mK
  AW                       = 0.012 kg/m2s05
  MEW                      = 10 -
  KLEFF                    = 0 s

