D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Wärmedämmputz |EN: Insulation Plaster |IT: Intonaco termoisolante |RU: Теплоизоляционная штукатурка
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Klimasan Perlit GmbH |EN: Klimasan Perlit GmbH |IT: Klimasan Perlit GmbH |RU: Klimasan
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff409020
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = 419
  CATEGORY                 = PLASTER INSULATION
  COMMENTS                 = DE: Mit Perlit |EN: With perlite |IT: Con perlite |RU: С перлитом
  DBTYPE                   = 1,4,5,19
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 340 kg/m3
  CE                       = 850 J/kgK
  THETA_POR                = 0.5 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.5 m3/m3
  THETA_80                 = 0.067 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.077 W/mK
  AW                       = 0.3139 kg/m2s05
  MEW                      = 6.2 -
  KLEFF                    = 0 s

