D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Fachwerkdeckputz |EN: Rendering (half timbered work) |IT: Intonaco di finitura per costruzione a traliccio |RU: Фахверк штукатурка для потолка
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Baumit GmbH (Bayosan) |EN: Baumit GmbH (Bayosan) |IT: Baumit GmbH (Bayosan) |RU: Baumit GmbH (Bayosan)
  PRODUCT_ID               = DE: FD01 |EN: FD01 |IT: FD01 |RU: FD01
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff409020
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER
  DBTYPE                   = 1,7
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1360 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK
  THETA_POR                = 0.49 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.49 m3/m3
  THETA_80                 = 0.0062 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.9 W/mK
  AW                       = 0.00133333 kg/m2s05
  MEW                      = 8.1 -
  LAMBDA_DESIGN            = 0.93 W/mK

