D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Porenbeton |EN: Aerated Concrete |IT: Calcestruzzo cellulare |RU: Пористый бетон
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura |RU: Литертура
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff5020a0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = CONCRETE BRICK INSULATION
  COMMENTS                 = DE: Auf Trass-Kalk-Basis |EN: On trass-lime basis |IT: A base di pozzopana-calce |RU: На основе трасса и извести, Кобленц/Средний Рейн Хойпль
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,15
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 360 kg/m3
  CE                       = 1081 J/kgK
  THETA_POR                = 0.864 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.864 m3/m3
  THETA_80                 = 0.055 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.272 W/mK
  AW                       = 0.053 kg/m2s05
  MEW                      = 4.6 -
  KLEFF                    = 0 s

