Deutsche Testreferenzjahre 2010, mit Korrekturen von 2011

Automatisch konvertiert aus CCD Dateien (DELPHIN 5).
Umrechnung der Direktstrahlung auf Horizontalflächen in Normalstrahlung
unter Verwendung des ASHRAE-Clear-Sky Modells zur Begrenzung der Maximalwerte
der Strahlungsintensität (frühe Morgenstunden und späte Abendstunden).

5.1.2018, Andreas Nicolai



