D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Altbauziegel |EN: Historical Brick |IT: Mattone esistente |RU: Исторический кирпич
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 08.04.14
  COUNTRY                  = DE: Belgien	|EN: Belgium
  COLOUR                   = #ff5020a0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = BRICK
  COMMENTS                 = DE: "Academic Brick" aus dem HAMSTAD Projekt |EN: Academic Brick from HAMSTAD project |IT: Mattone "Academic Brick" dal progetto HAMSTAD |RU: Акедемический кирпич
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,22
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1810 kg/m3
  CE                       = 900 J/kgK
  THETA_POR                = 0.318 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.318 m3/m3
  THETA_80                 = 0.001 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.705 W/mK
  AW                       = 0.2513 kg/m2s05
  MEW                      = 10 -
  KLEFF                    = 0 s

