D6MARLZ! 006.000

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Perlite (bitumenummantelt) |EN: Perlite (bitumen coated) |IT: Perlite (avviluppato con betume) |RU: Перлит (покрытый битумом)
  LABORATORY               = DE: Masea |EN: Masea |IT: Masea |RU: Masea
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #5020a0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = 0
  CATEGORY                 = INSULATION
  DBTYPE                   = 1,5,7,11
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 280 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK
  THETA_POR                = 0.7 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.7 m3/m3
  THETA_80                 = 0.02 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.07 W/mK
  AW                       = 1e-007 kg/m2s05
  MEW                      = 2 -
  KLEFF                    = 0 s

