D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Lehmmörtel (hist.) |EN: Clay Mortar (hist.) |IT: Malta d'argilla (storico) |RU: глиняный строительный раствор (ист.)
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff409020
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER NATURAL_MATERIALS
  DBTYPE                   = 1,3,4,5,7,20
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1570 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK
  THETA_POR                = 0.407 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.407 m3/m3
  THETA_80                 = 0.051 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.7 W/mK
  AW                       = 0.232 kg/m2s05
  MEW                      = 11 -
  KLEFF                    = 0 s

