D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Sanierputz |EN: Restauration plaster |IT: Intonaco da restauro |RU: Штукатурка для санирования
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Remmers Baustofftechnik GmbH |EN: Remmers Baustofftechnik GmbH |IT: Remmers Baustofftechnik GmbH |RU: Remmers
  PRODUCT_ID               = DE: Funcosil |EN: Funcosil |IT: Funcosil |RU: Funcosil
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff5020a0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = -1
  CATEGORY                 = PLASTER
  DBTYPE                   = 1
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 590 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK
  THETA_POR                = 0.74 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.74 m3/m3
  THETA_80                 = 0.012 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.17 W/mK
  AW                       = 0.004 kg/m2s05
  MEW                      = 8.6 -

