D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Gipsputz |EN: Gypsum Plaster |IT: Intonaco a base di gesso |RU: Гипсовая штукатурка
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG |EN: quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG |IT: quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG |RU: quick-mix
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ffff1010
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER
  COMMENTS                 = DE: Mischungsverhältnis Gips/Wasser:  10:6 |EN: Mixing Ratio Gypsum/Water:  10:6 |IT: Proporzione di miscela gesso/acqua: 10:6 |RU: Соотношение гипс/вода:  10:6
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,19
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1240 kg/m3
  CE                       = 900 J/kgK
  THETA_POR                = 0.421 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.421 m3/m3
  THETA_80                 = 0.003 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.44 W/mK
  AW                       = 0.2727 kg/m2s05
  MEW                      = 7.4 -
  KLEFF                    = 0 s

