D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Spanplatte |EN: Particle board |IT: Pannello truciolare |RU: плита для крепления
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Pfleiderer |EN: Pfleiderer |IT: Pfleiderer |RU: Pfleiderer
  PRODUCT_ID               = DE: V100/E1F0 |EN: V100/E1F0 |IT: V100/E1F0 |RU: V100/E1F0
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 26.02.16
  COLOUR                   = #ff409020
  FLAGS                    = AIR_TIGHT WOOD_BASED 
  CATEGORY                 = BUILDING_BOARDS TIMBER
  DBTYPE                   = 1,7,9
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 620 kg/m3
  CE                       = 1700 J/kgK
  THETA_POR                = 0.53 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.53 m3/m3
  THETA_80                 = 0.11 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.14 W/mK
  AW                       = 0.0333333 kg/m2s05
  MEW                      = 44 -

