D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Mineralische Dämmplatte |EN: Minerally insulation board |IT: Pannello isolante minerale |RU: Минеральная изоляционная плита
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: KEIMFARBEN GmbH & CO.KG |EN: KEIMFARBEN GmbH & CO.KG |IT: KEIMFARBEN GmbH & CO.KG |RU: Keimfarben
  PRODUCT_ID               = DE: i-Por |EN: i-Por |IT: i-Por |RU: i-Por
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura |RU: Литертура
  DATE                     = 26.03.21
  COLOUR                   = #ff10f0f0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = -1
  CATEGORY                 = INSULATION BUILDING_BOARDS
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,11,16
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 110 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK
  THETA_POR                = 0.9561 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.956 m3/m3
  THETA_80                 = 0.004 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.043 W/mK
  AW                       = 0.417 kg/m2s05
  MEW                      = 4 -
  KLEFF                    = 0 s
  LAMBDA_DESIGN            = 0.042 W/mK

