D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Klebemörtel (Für Mineraldämmplatte) |EN: Glue Mortar (For Mineral Insulation Board) |IT: Malta collante (per pannelli termoisolanti minerali) |RU: Склеивающий строительный раствор (Для минеральной изоляционной плиты)
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Xella International GmbH |EN: Xella International GmbH |IT: Xella International GmbH |RU: Xella
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff404060
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = 77
  CATEGORY                 = PLASTER
  COMMENTS                 = DE: Klebemörtel für Mineraldämmplatte Multipor, Materialvariante |EN: Glue Mortar For Mineral Insulation Board Multipor (Xella) |IT: Malta collante per pannelli termoisolanti minerali Multipor, variante materiale |RU: Склеивающий строительный раствор для минеральной изоляционной плиты Multipor, вариант материала
  DBTYPE                   = 1,3,4,5
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 830 kg/m3
  CE                       = 815 J/kgK
  THETA_POR                = 0.688 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.688 m3/m3
  THETA_80                 = 0.058 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.187 W/mK
  AW                       = 0.0031 kg/m2s05
  MEW                      = 13 -
  KLEFF                    = 0 s

