D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Kupfer CuSn5Zn5Pb5-C |EN: Copper CuSn5Zn5Pb5-C |IT: Rame CuSn5Zn5Pb5-C
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Deutsches Kupferinstitut |EN: Deutsches Kupferinstitut |IT: Deutsches Kupferinstitut
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura
  DATE                     = 12.10.2017
  COLOUR                   = #ffff5500
  FLAGS                    = AIR_TIGHT VAPOR_TIGHT WATER_TIGHT 
  CATEGORY                 = MISC
  COMMENTS                 = DE: früher G-CuSn5ZnPb |EN: formerly G-CuSn5ZnPb |IT: in passato G-CuSn5ZnPb
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,21
  DATA_SHEET_SOURCE        = https://www.kupferinstitut.de/fileadmin/user_upload/kupferinstitut.de/de/Documents/Shop/Verlag/Downloads/Werkstoffe/Datenblaetter/Bronze/CuSn5Zn5Pb5-C_2009.pdf
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 8740 kg/m3
  CE                       = 380 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 72 W/mK

