D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Holzwolle-Mehrschicht-Platten mit Miwo 0.046 (T2 5.7.2) |EN: Wood wool multi layer boards with Miwo 0.046
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur DIN 4108-4 |EN: Literature DIN 4108-4
  DATE                     = 02.01.21
  COLOUR                   = #ff42c05a
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = INSULATION
  COMMENTS                 = DE: DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.7.2, Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C) - mit Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162
  DBTYPE                   = 1
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 80 kg/m3
  CE                       = 1200 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.046 W/mK
  MEW                      = 1 -
  LAMBDA_DESIGN            = 0.047 W/mK

