D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: SLP Fix |EN: SLP Fix |FR: SLP Fix |IT: Malta minerale adesiva SLP |RU: Установочный раствор SLP
  AQUISITION_ID            = 819
  PRODUCER                 = DE: Remmers Baustofftechnik GmbH |EN: Remmers Baustofftechnik GmbH |IT: Remmers Baustofftechnik GmbH |RU: Remmers Baustofftechnik
  PRODUCT_ID               = DE: SLP Fix |EN: SLP Fix |FR: SLP Fix |IT: Malta minerale adesiva SLP
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 13.11.24
  COLOUR                   = #ffff1010
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER
  COMMENTS                 = DE: zum Verkleben der Schimmelsanierplatte SLP, alte Daten |EN: as glue mortar for mould renovation board SLP |IT: per incollare il pannello per risanamento SLP / Schimmelsanierplatte SLP
  DBTYPE                   = 1,4,5,6,7,8
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1400 kg/m3
  CE                       = 900 J/kgK
  THETA_POR                = 0.257 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.257 m3/m3
  THETA_80                 = 0.079 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.93 W/mK
  AW                       = 0.0085 kg/m2s05
  MEW                      = 35 -
  KLEFF                    = 0 s
  LAMBDA_DESIGN            = 0.93 W/mK

