D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Kalkzementmörtel |EN: Lime Cement Mortar |IT: Malta cementizia a base di calce |RU: Известково-цементный раствор
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG |EN: quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG |IT: quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG |RU: quick-mix
  PRODUCT_ID               = DE: Kalk-Zement-Putzmörtel K 05 |EN: Lime-Cement-Plaster K 05 |IT: Malta intonaco di cemento calce K 05
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff5020a0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER CONCRETE
  COMMENTS                 = DE: Mischungsverhältnis Kalkzement/Wasser:  10:7 |EN: Mixing Ratio Lime Cement/Water:  10:7 |IT: Proporzione di miscela cemento calce/acqua:  10:7 |RU: Соотношение известковое вяжущее/вода:  10:7
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,20
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1850 kg/m3
  CE                       = 900 J/kgK
  THETA_POR                = 0.208 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.208 m3/m3
  THETA_80                 = 0.048 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 1.02 W/mK
  AW                       = 0.6305 kg/m2s05
  MEW                      = 31 -
  KLEFF                    = 0 s
  LAMBDA_DESIGN            = 0.93 W/mK

