D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Porengrundputz |EN: Porous basic plaster |IT: Intonaco di fondo poroso per interni |RU: Пористая основная штукатурка
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Baumit GmbH (Bayosan) |EN: Baumit GmbH (Bayosan) |IT: Baumit GmbH (Bayosan) |RU: Baumit GmbH (Bayosan)
  PRODUCT_ID               = DE: SA 68 |EN: SA 68 |IT: SA 68 |RU: SA 68
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ffff1010
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER
  DBTYPE                   = 1,7
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1320 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK
  THETA_POR                = 0.48 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.48 m3/m3
  THETA_80                 = 0.015 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.93 W/mK
  AW                       = 0.0055 kg/m2s05
  MEW                      = 15 -

