D6MARLZ! 006.000

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Kalkzementputz |EN: Cement Lime Plaster |IT: Intonaco di cemento calce |RU: Известково-цементная штукатурка
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura |RU: Литертура
  DATE                     = 11.04.14
  COLOUR                   = #404060
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = 0
  CATEGORY                 = PLASTER CONCRETE
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,20
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1800 kg/m3
  CE                       = 900 J/kgK
  THETA_POR                = 0.25 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.25 m3/m3
  THETA_80                 = 0.02 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.89 W/mK
  AW                       = 0.026 kg/m2s05
  MEW                      = 21 -
  KLEFF                    = 0 s

