<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<DelphinProject xmlns="http://www.bauklimatik-dresden.de" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:IBK="http://www.bauklimatik-dresden.de/IBK" xsi:schemaLocation="http://www.bauklimatik-dresden.de DelphinProject.xsd" fileVersion="6.4">
	<ProjectInfo created="Mi Sep 20 15:18:49 2017" lastEdited="Di. Sep. 26 07:27:02 2017">
		<Comment>&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Courier&apos;; font-weight:600;&quot;&gt;DIN EN ISO 10211 - Case 2&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#x0A;&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Courier&apos;;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&#x0A;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Courier&apos;;&quot;&gt;A 2D detail that tests how well the very different thermal conductivities of the aluminum sheet and insulation material are handled.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#x0A;&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Courier&apos;;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&#x0A;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Courier&apos;;&quot;&gt;The numerical parameters in this example are tuned for steady-state thermal calculation: KLU sparse direct equation solver, strict Newton tolerances, but loose time integration tolerances.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#x0A;&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Courier&apos;;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</Comment>
	</ProjectInfo>

	<!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-->

	<!--Model data, solver settings, general parameters-->
	<Init>
		<SimulationParameter>
			<BalanceEquationModule>BEHeat</BalanceEquationModule>
			<StartYear>2000</StartYear>
			<DefaultInitialCondition name="DefaultTemperature" unit="C">10</DefaultInitialCondition>
			<LambdaSelection>LambdaDry</LambdaSelection>
		</SimulationParameter>
		<SolverParameter>
			<LESSolver>KLU</LESSolver>
			<IBK:Parameter name="MaxTimeStep" unit="h">12</IBK:Parameter>
			<IBK:Parameter name="InitialTimeStep" unit="s">10</IBK:Parameter>
			<IBK:Parameter name="RelTol" unit="---">0.1</IBK:Parameter>
			<IBK:Parameter name="NonlinSolverConvCoeff" unit="---">1e-05</IBK:Parameter>
		</SolverParameter>
	</Init>

	<!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-->

	<!--List of all materials used in this construction-->
	<Materials>
		<MaterialReference name="Material1" color="#ff00aaff">${Project Directory}/materials/Material1_100000.m6</MaterialReference>
		<MaterialReference name="Material2" color="#ff934900">${Project Directory}/materials/Material2_100001.m6</MaterialReference>
		<MaterialReference name="Material3" color="#ffcc9900">${Project Directory}/materials/Material3_100002.m6</MaterialReference>
		<MaterialReference name="Material4" color="#ff263a6f">${Project Directory}/materials/Material4_100003.m6</MaterialReference>
	</Materials>

	<!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-->

	<!--Discretization data (grid and sketches)-->
	<Discretization>
		<XSteps unit="m">0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.000220159 0.000242349 0.000266777 0.000293666 0.000323266 0.000355849 0.000391716 0.000431199 0.000474661 0.000522504 0.000575169 0.000633143 0.00069696 0.000748388 0.000748388 0.000748388 0.00069696 0.000633143 0.000575169 0.000522504 0.000474661 0.000431199 0.000391716 0.000355849 0.000323266 0.000293666 0.000266777 0.000242349 0.000220159 0.0002 0.0002 0.000220159 0.000242349 0.000266777 0.000293666 0.000323266 0.000355849 0.000391716 0.000431199 0.000474661 0.000522504 0.000575169 0.000633143 0.00069696 0.000767209 0.000844539 0.000929663 0.00102337 0.00112652 0.00124006 0.00136505 0.00150264 0.0016541 0.00182082 0.00200435 0.00220638 0.00242876 0.00267357 0.00294305 0.00323969 0.00356623 0.00392568 0.00432137 0.00475693 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00493673 0.00475693 0.00432137 0.00392568 0.00356623 0.00323969 0.00294305 0.00267357 0.00242876 0.00220638 0.00200435 0.00182082 0.0016541 0.00150264 0.00136505 0.00124006 0.00112652 0.00102337 0.000929663 0.000844539 0.000767209 0.00069696 0.000633143 0.000575169 0.000522504 0.000474661 0.000431199 0.000391716 0.000355849 0.000323266 0.000293666 0.000266777 0.000242349 0.000220159 0.0001 0.0001 </XSteps>
		<YSteps unit="m">0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.000220159 0.000242349 0.000266777 0.000293666 0.000323266 0.000355849 0.000391716 0.000431199 0.000474661 0.000522504 0.000575169 0.000633143 0.00069696 0.000767209 0.000844539 0.000929663 0.00102337 0.00112652 0.00124006 0.00136505 0.00150264 0.00154902 0.00154902 0.00154902 0.00150264 0.00136505 0.00124006 0.00112652 0.00102337 0.000929663 0.000844539 0.000767209 0.00069696 0.000633143 0.000575169 0.000522504 0.000474661 0.000431199 0.000391716 0.000355849 0.000323266 0.000293666 0.000266777 0.000242349 0.000220159 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 </YSteps>
	</Discretization>

	<!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-->

	<!--Conditions data, specifies how construction interacts with environment-->
	<Conditions>

		<Interfaces>
			<Interface name="Inside" type="Detailed">
				<BCReference>Inside Heat Conduction</BCReference>
			</Interface>
			<Interface name="Outside" type="Detailed">
				<BCReference>Outside Heat Conduction</BCReference>
			</Interface>
		</Interfaces>

		<ClimateConditions>

			<ClimateCondition name="Inside Temperature (constant)" type="Temperature" kind="Constant">
				<IBK:Parameter name="ConstantValue" unit="C">20</IBK:Parameter>
			</ClimateCondition>

			<ClimateCondition name="Outside Temperature (constant)" type="Temperature" kind="Constant">
				<IBK:Parameter name="ConstantValue" unit="C">0</IBK:Parameter>
			</ClimateCondition>

			<ClimateCondition name="Inside Relative Humidity (constant)" type="RelativeHumidity" kind="Constant">
				<IBK:Parameter name="ConstantValue" unit="%">50</IBK:Parameter>
			</ClimateCondition>

			<ClimateCondition name="Outside Relative Humidity (constant)" type="RelativeHumidity" kind="Constant">
				<IBK:Parameter name="ConstantValue" unit="%">80</IBK:Parameter>
			</ClimateCondition>
		</ClimateConditions>

		<BoundaryConditions>

			<BoundaryCondition name="Inside Heat Conduction" type="HeatConduction" kind="Exchange">
				<IBK:Parameter name="ExchangeCoefficient" unit="W/m2K">9.09091</IBK:Parameter>
				<CCReference type="Temperature">Inside Temperature (constant)</CCReference>
			</BoundaryCondition>

			<BoundaryCondition name="Outside Heat Conduction" type="HeatConduction" kind="Exchange">
				<IBK:Parameter name="ExchangeCoefficient" unit="W/m2K">16.6667</IBK:Parameter>
				<CCReference type="Temperature">Outside Temperature (constant)</CCReference>
				<CCReference type="RelativeHumidity">50 %</CCReference>
			</BoundaryCondition>
		</BoundaryConditions>
	</Conditions>

	<!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-->

	<!--Contains definitions of output files and schedules for outputs.-->
	<Outputs>
		<!--General parameters-->
		<IBK:Unit name="TimeUnit">d</IBK:Unit>
		<IBK:Flag name="BinaryFormat">false</IBK:Flag>
		<!--List of all Output schedules-->
		<OutputGrids>
			<OutputGrid name="Endtime">
				<Interval>
					<IBK:Parameter name="Duration" unit="d">0</IBK:Parameter>
					<IBK:Parameter name="StepSize" unit="d">5</IBK:Parameter>
				</Interval>
			</OutputGrid>
			<OutputGrid name="Hourly">
				<Interval>
					<IBK:Parameter name="Duration" unit="d">0</IBK:Parameter>
					<IBK:Parameter name="StepSize" unit="h">1</IBK:Parameter>
				</Interval>
			</OutputGrid>
		</OutputGrids>
		<!--List of all Output files-->
		<OutputFiles>
			<OutputFile name="HeatFlux">
				<Quantity unit="W/m2">TotalFluxHeat</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Mean</SpaceType>
				<OutputGrid>Hourly</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="TempField1">
				<Quantity>Temperature</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Endtime</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="TempField2">
				<Quantity>Temperature</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Endtime</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="TempField3">
				<Quantity>Temperature</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Endtime</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="TempField4">
				<Quantity>Temperature</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Endtime</OutputGrid>
			</OutputFile>
		</OutputFiles>
	</Outputs>

	<!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-->

	<!--List of all assignments of materials and conditions-->
	<Assignments>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Material1</Reference>
			<Range>0 129 193 188</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Material4</Reference>
			<Range>0 0 193 14</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Material4</Reference>
			<Range>0 15 14 78</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Material4</Reference>
			<Range>15 64 46 78</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Material3</Reference>
			<Range>15 15 193 63</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Material3</Reference>
			<Range>47 64 193 128</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Material2</Reference>
			<Range>0 79 46 128</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Element">
			<Reference>TempField1</Reference>
			<Range>0 188 193 188</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Element">
			<Reference>TempField2</Reference>
			<Range>0 129 193 129</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Element">
			<Reference>TempField3</Reference>
			<Range>0 79 193 79</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Element">
			<Reference>TempField4</Reference>
			<Range>0 0 193 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Top">
			<Reference>HeatFlux</Reference>
			<Range>0 188 193 188</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Interface" location="Bottom">
			<Reference>Inside</Reference>
			<Range>0 0 193 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Interface" location="Top">
			<Reference>Outside</Reference>
			<Range>0 188 193 188</Range>
		</Assignment>
	</Assignments>

	<!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-->

</DelphinProject>
