D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Funierschichtholz |EN: Coursed veneer |IT: Legno laminato impiallacciato |RU: Фанера из слоеной древесины
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Finnforest |EN: Finnforest |IT: Finnforest |RU: Finnforest
  PRODUCT_ID               = DE: Kerto Q |EN: Kerto Q |IT: Kerto Q |RU: Kerto Q
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff409020
  FLAGS                    = AIR_TIGHT WOOD_BASED 
  CATEGORY                 = TIMBER
  DBTYPE                   = 1,7
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 462 kg/m3
  CE                       = 1600 J/kgK
  THETA_POR                = 0.63 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.63 m3/m3
  THETA_80                 = 0.076 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.13 W/mK
  AW                       = 0.00216667 kg/m2s05
  MEW                      = 160 -

