D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: iQ-Top |EN: iQ-Top |IT: iQ-Top |RU: iQ-Top
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Remmers Baustofftechnik GmbH |EN: Remmers Baustofftechnik GmbH |IT: Remmers Baustofftechnik GmbH |RU: Remmers Baustofftechnik
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ffff1010
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER
  COMMENTS                 = DE: Innenputz für iQ-Therm |EN: Inside plaster for IQ-Therm |IT: Intonaco per d'interni per iQ-Therm
  DBTYPE                   = 1,6,7,8
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 630 kg/m3
  CE                       = 900 J/kgK
  THETA_POR                = 0.76 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.76 m3/m3
  THETA_80                 = 0.0146 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.111 W/mK
  AW                       = 0.0139 kg/m2s05
  MEW                      = 12 -
  KLEFF                    = 0 s

