D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: DWD-Holzfaserplatte |EN: DWD Wood fibre board |IT: DWD pannello isolante in fibre di legno |RU: Древесноволокнистая плита (DWD=Кровельный лист/стеновая панель с открытой диффузией)
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Glunz |EN: Glunz |IT: Glunz |RU: Glunz
  PRODUCT_ID               = DE: AGEPAN DWD Protect STD |EN: AGEPAN DWD Protect STD |IT: AGEPAN DWD Protect STD
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 26.02.16
  COLOUR                   = #ffff1010
  FLAGS                    = AIR_TIGHT WOOD_BASED 
  CATEGORY                 = BUILDING_BOARDS TIMBER
  DBTYPE                   = 1,7,9
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 528 kg/m3
  CE                       = 1700 J/kgK
  THETA_POR                = 0.61 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.61 m3/m3
  THETA_80                 = 0.07 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.14 W/mK
  AW                       = 0.00116667 kg/m2s05
  MEW                      = 10 -
  LAMBDA_DESIGN            = 0.09 W/mK

