D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Phenolharz-Hartschaum |EN: Phenolic_resin_rigid_foam |IT: Schiuma rigida - resina fenolica |RU: фенольная смола - жесткий пенопласт
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura |RU: Литертура
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff409020
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = INSULATION
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,11
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 110 kg/m3
  CE                       = 1500 J/kgK
  THETA_POR                = 0.833 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.833 m3/m3
  THETA_80                 = 0.006 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.039 W/mK
  AW                       = 0.08 kg/m2s05
  MEW                      = 3.7 -
  KLEFF                    = 0 s

