D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Hochdämmender Ziegel |EN: High Insulation Brick |IT: Mattone con alto isolamento termico |RU: Высоко-изоляционный кирпич
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Unipor |EN: Unipor |IT: Unipor |RU: Unipor
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff5020a0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = BRICK
  COMMENTS                 = DE: GZ 0,13 |EN: GZ 0,13 |IT: GZ 0,13 |RU: GZ 0,13
  DBTYPE                   = 1,7
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 700 kg/m3
  CE                       = 850 J/kgK
  THETA_POR                = 0.74 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.74 m3/m3
  THETA_80                 = 0.014 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.13 W/mK
  AW                       = 0.0966667 kg/m2s05
  MEW                      = 15 -

