D6MARLZ! 006.000

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Schaumglas |EN: Cellular Glass |IT: Vetro cellulare |RU: Пористое стекло
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura |RU: Литертура
  DATE                     = 11.04.14
  COLOUR                   = #5020a0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = 0
  CATEGORY                 = INSULATION
  COMMENTS                 = DE: Aus Eichler und Arndt |EN: From 'Eichler und Arndt' |IT: Da Eichler e Arndt |RU: Из книги авторов Eichler и Arndt
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,11
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 130 kg/m3
  CE                       = 850 J/kgK
  THETA_POR                = 0.92 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.001 m3/m3
  THETA_80                 = 1.5e-006 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.055 W/mK
  AW                       = 1e-006 kg/m2s05
  MEW                      = 10000 -
  KLEFF                    = 0 s

