D6MARLZ! 006.000

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Teak |EN: Teak |IT: Teak
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura |RU: Литертура
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff1010
  FLAGS                    = AIR_TIGHT WOOD 
  USE_INSTEAD              = 0
  CATEGORY                 = TIMBER
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,18
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 640 kg/m3
  CE                       = 2400 J/kgK
  THETA_POR                = 0.612 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.612 m3/m3
  THETA_80                 = 0.105 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.15 W/mK
  AW                       = 0.035 kg/m2s05
  MEW                      = 60 -
  KLEFF                    = 0 s

